**Transformateur à 5 plots, armoire électrique TRE 3,3 S**

Transformateur à 5 plots pour le réglage de la vitesse de rotation.

Pour la commande de ventilateurs à courant alternatif.

Avec cornière de base et bornes de raccordement.

Accessoires : commutateur à 5 positions ESS 20

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | TRE 3,3 S |
| Type de tension: | Courant alternatif |
| Tension de service: | 230 V |
| Fréquence secteur: | 50 Hz / 60 Hz |
| Charge maximale: | 3,3 A |
| Type de protection: | IP 00 |
| Tension secondaire: | 85 V / 115 V / 150 V / 180 V / 230 V |
| Mode de montage: | Armoire électrique |
| Poids: | 3,1 kg |
| Poids avec emballage: | 3,4 kg |
| Largeur avec emballage: | 195 mm |
| Hauteur avec emballage: | 185 mm |
| Profondeur avec emballage: | 150 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799577454 |
| Référence: | 0157.0745 |

Fabricant : MAICO

TRE 3,3 S Transformateur à 5 plots, armoire électrique