**TR 0,4**

Transformateur à 5 plots pour le réglage de la vitesse de rotation.

Pour la commande de ventilateurs à courant triphasé.

Avec témoin lumineux de fonctionnement.

Contact de commande supplémentaire (230 V) pour commander un volet par exemple.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | TR 0,4 |
| Charge maximale: | 0,4 A |
| Poids: | 3,2 |
| Poids avec emballage: | 3,2 kg |
| Largeur: | 138 mm |
| Hauteur: | 170 mm |
| Profondeur: | 170 mm |
| Largeur avec emballage: | 180 mm |
| Hauteur avec emballage: | 150 mm |
| Profondeur avec emballage: | 200 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799573791 |
| Référence: | 0157.0379 |

Fabricant : MAICO

TR 0,4