**Grille intérieure LGR 32/12**

Grille intérieure avec cadre frontal.

Pour montage sur les tuyaux agrafés.

Avec lamelles de déflection frontale horizontales rotatives.

Régulation du débit d'air par un coulisseau à fente réglable.

Dans le cas idéal (DIN 250 pour hauteur de construction de 65 mm, DN 500 pour hauteur de construction 115 mm), la grille intérieure est positionnée contre la gaine.

Avec trous de vis visibles.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | LGR 32/12 |
| Sens de l'air: | Insufflation et évacuation d'air |
| Débit d'air important par ouverture de 75% du curseur réglable: | 200 m³/h - 400 m³/h |
| Montage: | Intérieur |
| Lieu de montage: | Gaine ronde |
| Matériau: | Tôle d’acier, galvanisée |
| Poids: | 1,06 kg |
| Poids avec emballage: | 1,23 kg |
| Convient pour une largeur nominale de: | 300 mm - 800 mm (idéal 500 mm) |
| Largeur: | 358 mm |
| Hauteur: | 113 mm |
| Profondeur: | 56 mm |
| Largeur avec emballage: | 400 mm |
| Hauteur avec emballage: | 180 mm |
| Profondeur avec emballage: | 80 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799513599 |
| Référence: | 0151.0359 |

Fabricant : MAICO

LGR 32/12 Grille intérieure