**Socle de toit isolé, pour toits plats SOFI 50-56**

Socle pour toit plat pour le montage des tourelles d'extraction.

Avec insonorisation et isolation thermique non inflammables.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | SOFI 50-56 |
| Matériau: | Tôle d’acier, galvanisée |
| Boîtier matériau: | Tôle d’acier, galvanisée |
| Couleur: | argent |
| Poids: | 18,7 kg |
| Poids avec emballage: | 18,7 kg |
| Largeur: | 1.140 mm |
| Hauteur: | 300 mm |
| Profondeur: | 1.140 mm |
| Largeur avec emballage: | 1.140 mm |
| Hauteur avec emballage: | 300 mm |
| Profondeur avec emballage: | 1.140 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799730507 |
| Référence: | 0073.0050 |

Fabricant : MAICO

SOFI 50-56 Socle de toit isolé, pour toits plats