**Système à air ambiant aeronom FKB 125/45 W**

Système de gaines rectangulaires plates pour ventilation domestique.

Dimensions du conduit : 150 mm x 80 mm.

Montage rapide et aisé.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | FKB 125/45 W |
| Perte de charge: | 1 Pa |
| Mode de montage: | Montage encastré |
| Matériau: | Matière plastique |
| Indications de matière plastique: | Polystyrol, sans PVC |
| Couleur: | blanc pur, similaire RAL 9010 |
| Poids: | 0,215 |
| Poids avec emballage: | 0,22 kg |
| Dimension de la gaine rectangulaire: | 150 mm x 80 mm |
| Diamètre hydraulique: | 72 mm |
| Largeur avec emballage: | 210 mm |
| Hauteur avec emballage: | 170 mm |
| Profondeur avec emballage: | 85 mm |
| Température ambiante: | 60 °C |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799780168 |
| Référence: | 0078.0016 |

Fabricant : MAICO

FKB 125/45 W Système à air ambiant aeronom