**Tourelle d'extraction hélicoïde DZD 35/6 A-Ex**

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | DZD 35/6 A-Ex |
| Débit d'air: | 1.370 m³/h |
| Vitesse de rotation: | 985 1/min |
| Puissance nominale: | 115 W |
| INominal: | 0,62 A |
| IMax: | 0,67 A |
| Poids: | 28,6 |
| IA/IN: | 2,6 |
| Homologation Ex: | 84/3890 |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799877707 |
| Référence: | 0087.0770 |

Fabricant : MAICO

DZD 35/6 A-Ex Tourelle d'extraction hélicoïde