**Élément d'embrasure PP 45 LE**

Est recommandé pour l'utilisation des appareils dans les zones exposées au vent et ai bruit.

L'utilisation de l'élément d'embrasure permet d'augmenter la valeur de différence de niveau sonore normalisé de 3-9 dB. La valeur de différence de niveau sonore normalisé peut être augmentée au total de 9-13 dB, à l'aide du coude de déviation supplémentaire PP 45 LEW90.

Classe de protection contre les incendies B1.

Un élément d'embrasure est un accessoire nécessaire aux kits de montage final PP 45 K, PP 45 O et PP 45 RC en cas de montage dans une embrasure de fenêtre.

La protection externe du canal d'embrasure est en acier inoxydable brossé.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | PP 45 LE |
| Lieu de montage: | Mur extérieur |
| Matériau: | Plastique EPP |
| Boîtier matériau: | Plastique EPP |
| Matériau de la protection externe: | Acier inox |
| Couleur: | Acier inoxydable, brossé |
| Poids: | 1,3 kg |
| Poids avec emballage: | 1,38 kg |
| Protection incendie: | Classe de protection contre les incendies B1 |
| Largeur: | 100 mm |
| Hauteur: | 400 mm |
| Profondeur: | 661 mm |
| Largeur avec emballage: | 105 mm |
| Hauteur avec emballage: | 405 mm |
| Profondeur avec emballage: | 700 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799931799 |
| Référence: | 0093.0179 |

Fabricant : MAICO

PP 45 LE Élément d'embrasure