**DZQ 25/42 A**

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | DZQ 25/42 A |
| Débit d'air: | 1.050 m³/h / 2.200 m³/h |
| Vitesse de rotation: | 1.425 1/min / 2.850 1/min |
| Vitesse variable: | - |
| Réversibilité: | - |
| Consommation: | 50 W / 275 W |
| IMax: | 0,1 A / 0,45 A |
| Inversion de polarité possible: | - |
| Poids: | 5 |
| Température des fluides à Imax: | 55 °C |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Référence: | 0083.0442 |

Fabricant : MAICO

DZQ 25/42 A