**Commande air ambiant RLS 45 K**

Caractéristiques

La commande d'air ambiant est nécessaire comme accessoire pour les kits de montage final PP 45 K, PP 45 O ou PPB 30 K, PPB 30 O.

Pour la série d'appareils PP 45 RC, il est possible d'utiliser en option la commande par câble RLS 45 K au lieu de l'interrupteur radio DS 45 RC. Il est alors nécessaire de combiner la RLS 45 K au module d'extension EnOcean PP 45 EO.

Jusqu'à 6 ventilateurs peuvent être simultanément pilotés via une commande d'air ambiant RLS 45 K, p. ex. 6 x appareils PP 45 ou 4 x appareils PP 45 + 1 x appareil PPB 30 ou jusqu'à 3 x appareils PPB 30.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | RLS 45 K |
| Tension de service: | 230 V |
| Câble d'alimentation secteur: | 3 x 1,5 mm² |
| Lieu de montage: | Mur |
| Mode de montage: | Montage encastré |
| Matériau: | Matière plastique |
| Couleur: | blanc pur, similaire RAL 9010 |
| Poids: | 0,11 kg |
| Poids avec emballage: | 0,34 kg |
| Largeur: | 80 mm |
| Hauteur: | 80 mm |
| Profondeur: | 49 mm |
| Largeur avec emballage: | 81 mm |
| Hauteur avec emballage: | 81 mm |
| Profondeur avec emballage: | 50 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799573609 |
| Référence: | 0157.0360 |

Fabricant : MAICO

RLS 45 K Commande air ambiant