**Manchette flexible ELM 20 Ex**

Manchettes flexibles pour l'insonorisation et l'amortissement des vibrations lors du montage des ventilateurs pour gaine ronde ERM.

Avec 2 colliers de fixation.

ELM...: En plastique.

ELM ... Ex : En matériau antistatique pour une utilisation dans les zones à risque d'explosion.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | ELM 20 Ex |
| Matériau: | Matière plastique, antistatique |
| Couleur: | gris argent |
| Poids: | 0,1 kg |
| Poids avec emballage: | 0,11 kg |
| Convient pour une largeur nominale de: | 200 mm |
| Largeur: | 200 mm |
| Hauteur: | 200 mm |
| Profondeur: | 110 mm |
| Largeur avec emballage: | 210 mm |
| Hauteur avec emballage: | 30 mm |
| Profondeur avec emballage: | 115 mm |
| Température ambiante: | 50 °C |
| Version Ex: | antistatique |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799922483 |
| Référence: | 0092.0248 |

Fabricant : MAICO

ELM 20 Ex Manchette flexible