**Commande air ambiant RLS 4-1 AP**

Commande d'air ambiant pour appareil de ventilation pour pièce individuelle WRG 35.

La commande est nécessaire comme accessoires pour le kit de montage final du WRG 35-1-SE.

Accessoires fournis : Gaine de raccordement de 5 m.

La commande d'air ambiant RLS 4-1 dispose des possibilités de réglage suivantes :

L'intervalle de l'affichage de remplacement de filtre est réglable entre 2 et 9 mois.

Le niveau d'air zéro peut être désactivé, de façon à ce que les ventilateurs soient toujours en fonctionnement.

Une commande d'air ambiant RLS 4-1 permet de commander plusieurs appareils en même temps (max. 9).

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | RLS 4-1 AP |
| Vitesse variable: |  -  |
| Type de protection: | IP 00 |
| Mode de montage: | Montage apparent |
| Position d'installation: | au choix |
| Matériau: | Matière plastique |
| Couleur: | blanc |
| Poids: | 0,2 kg |
| Poids avec emballage: | 0,305 kg |
| Largeur: | 80 mm |
| Hauteur: | 80 mm |
| Profondeur: | 20 mm |
| Largeur avec emballage: | 225 mm |
| Hauteur avec emballage: | 95 mm |
| Profondeur avec emballage: | 115 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799578475 |
| Référence: | 0157.0847 |

Fabricant : MAICO

RLS 4-1 AP Commande air ambiant