**ECA 11 E 24 V**

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | ECA 11 E 24 V |
| Modèle: | Basse tension de protection |
| Débit d'air: | 105 m³/h |
| Vitesse de rotation: | 2.500 1/min |
| Vitesse variable: | - |
| Type de tension: | Courant alternatif |
| Tension de service: | 24 V |
| Fréquence secteur: | 60 Hz |
| Consommation: | 14 W |
| IMax: | 0,9 A |
| Type de protection: | IP 45 |
| Mode de montage: | Montage encastré |
| Position d'installation: | vertical / horizontal |
| Matériau: | Matière plastique |
| Couleur: | blanc trafic, similaire RAL 9016 |
| Poids: | 0,725 |
| Largeur nominale: | 100 mm |
| Niveau de puissance acoustique: | 47 dB(A) |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799804611 |
| Référence: | 0080.0461 |

Fabricant : MAICO

ECA 11 E 24 V