**Ligne de raccordement WRG 35-TAK 10**

Ligne de raccordement avec connecteur RJ 12 aux deux extrémités pour WRG 35.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | WRG 35-TAK 10 |
| Vitesse variable: | - |
| Poids: | 0,175 kg |
| Poids avec emballage: | 0,2 kg |
| Longueur de câble: | 10 m |
| Largeur: | 10.000 mm |
| Hauteur: | 7 mm |
| Profondeur: | 3 mm |
| Largeur avec emballage: | 150 mm |
| Hauteur avec emballage: | 60 mm |
| Profondeur avec emballage: | 40 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799925033 |
| Référence: | 0092.0503 |

Fabricant : MAICO

WRG 35-TAK 10 Ligne de raccordement