**Filtre à air, rechange PF 100**

Filtre à air de rechange pour appareils à air frais.

Unité de conditionnement : 5 pièces.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | PF 100 |
| Position d'installation: | vertical / horizontal |
| Poids: | 0,04 kg |
| Poids avec emballage: | 0,34 kg |
| Type de filtre: | Filtre à pollen |
| Classe de filtre: | ISO ePM1 80 % (F7) |
| Largeur: | 225 mm |
| Hauteur: | 95 mm |
| Profondeur: | 3 mm |
| Largeur: | 600 mm |
| Hauteur: | 94 mm |
| Largeur avec emballage: | 265 mm |
| Hauteur avec emballage: | 150 mm |
| Profondeur avec emballage: | 150 mm |
| Température ambiante: | 40 °C |
| Unité de conditionnement: | 5 pièces |
| Adapté aux produits: | POL 100, POL 100 Z |
| Gamme: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799936510 |
| Référence: | 0093.0651 |

Fabricant : MAICO

PF 100 Filtre à air, rechange