**Volet de fermeture de gaine rectangulaire AKP 22**

Volets de fermeture pour évacuation d'air.

Avec grille de protection galvanisée.

Instructions de montage

Vérifier si le volet de fermeture peut être touché en cas de montage dans une atmosphère explosive.

Si c'est le cas, l'entourer d'un filet métallique à mailles fines.

Mettre le filet métallique à la terre pour éviter l'étincelage.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | AKP 22 |
| Sens de l'air: | Évacuation d'air |
| Perte de charge: | 10 Pa |
| Montage: | extérieur |
| Lieu de montage: | Gaine rectangulaire |
| Position d'installation: | vertical / horizontal |
| Matériau: | Matière plastique, résistante aux intempéries, aux UV |
| Couleur: | gris clair |
| Poids: | 1,24 kg |
| Poids avec emballage: | 1,61 kg |
| Type de volet: | à ouverture/fermeture automatique |
| Dimension de la gaine rectangulaire: | 500 mm x 250 mm |
| Largeur: | 335 mm |
| Hauteur: | 585 mm |
| Profondeur: | 54 mm |
| Largeur avec emballage: | 350 mm |
| Hauteur avec emballage: | 610 mm |
| Profondeur avec emballage: | 60 mm |
| Température ambiante: | 60 °C |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799510963 |
| Référence: | 0151.0096 |

Fabricant : MAICO

AKP 22 Volet de fermeture de gaine rectangulaire