**Coude de bifurcation de 90° AB 180-180**

Coudes de bifurcation 90° pour tuyaux agrafés, y compris joint(s) à lèvres.

Pour le raccordement de plusieurs diffuseurs d'air à une gaine d'air entrant ou sortant.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | AB 180-180 |
| Mode de montage: | Montage encastré |
| Matériau: | Tôle d’acier |
| Température ambiante: | 60 °C |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799553793 |
| Référence: | 0055.0379 |

Fabricant : MAICO

AB 180-180 Coude de bifurcation de 90°