**Adaptateur de clapet MF-A90**

Adaptateur pour le raccord ajusté de la gaine flexible au clapet d'air entrant ou sortant.

Le « principe de clip » permet de relier rapidement et de façon sûre l'adaptateur à la gaine flexible MF-F.

Accessoires nécessaires : Bague d'étanchéité MF-FDR.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | MF-A90 |
| Sens de l'air: | Insufflation et évacuation d'air |
| Lieu de montage: | Mur / Plafond |
| Matériau: | Polypropylène (PP) |
| Indications de matière plastique: | Sans PVC |
| Poids: | 0,06 kg |
| Poids avec emballage: | 0,1 kg |
| Largeur nominale: | 90 mm |
| Largeur: | 100 mm |
| Hauteur: | 100 mm |
| Profondeur: | 102 mm |
| Largeur avec emballage: | 100 mm |
| Hauteur avec emballage: | 100 mm |
| Profondeur avec emballage: | 102 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799599630 |
| Référence: | 0059.0963 |

Fabricant : MAICO

MF-A90 Adaptateur de clapet