**Tuyau agrafé WFR 200**

Tuyaux agrafés pour systèmes de ventilation en ventilation domestique contrôlée.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | WFR 200 |
| Mode de montage: | Montage encastré |
| Matériau: | Tôle d’acier, galvanisée |
| Largeur nominale: | 200 mm |
| Longueur: | 3 m |
| Température ambiante: | 60 °C |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799550815 |
| Référence: | 0055.0081 |

Fabricant:

 MAICO

WFR 200 Tuyau agrafé