**Contre-bride GFI 71**

Contre-bride pour relier le ventilateur à la gaine ronde.

Trous conformes à la norme ISO 6580.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | GFI 71 |
| Matériau: | Tôle d’acier |
| Couleur: | Gris |
| Poids: | 3,3 kg |
| Poids avec emballage: | 3,3 kg |
| Largeur nominale: | 710 mm |
| Convient pour une largeur nominale de: | 710 mm |
| Largeur: | 800 mm |
| Hauteur: | 800 mm |
| Profondeur: | 5 mm |
| Largeur avec emballage: | 800 mm |
| Hauteur avec emballage: | 800 mm |
| Profondeur avec emballage: | 5 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799732600 |
| Référence: | 0073.0260 |

Fabricant : MAICO

GFI 71 Contre-bride