**Brides d'arrêt FFS-RF**

Bride d'arrêt de liaison directe entre la gaine plate et les pièces moulées.

Le cas échéant, cet article est nécessaire comme pièce de rechange.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | FFS-RF |
| Poids: | 0,08 kg |
| Poids avec emballage: | 0,09 kg |
| Largeur: | 143 mm |
| Hauteur: | 57 mm |
| Profondeur: | 21 mm |
| Largeur avec emballage: | 240 mm |
| Hauteur avec emballage: | 200 mm |
| Profondeur avec emballage: | 45 mm |
| Unité de conditionnement: | 5 pièces |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799558989 |
| Référence: | 0055.0898 |

Fabricant : MAICO

FFS-RF Brides d'arrêt