**Sortie plancher/mur MF-FBWA 63**

Sortie plancher et mur pour le système de ventilation à gaine flexible MAICOFlex.

Pour raccordement de 2 gaines flexibles MF-F.

Grille de ventilation en acier inoxydable avec optique fendue décalée.

Régulation facile à l'aide de coulisseaux de régulation du débit intégrés avec blocage, y compris élément télescopique de prolongation en cas de montage dans un plafond en béton.

La hauteur d'encombrement depuis l'arête inférieure de l'élément de base jusqu'à l'arête supérieure de la grille en acier inoxydable (hauteur hors tout) peut être réglée de 13 cm à 29 cm.

Accessoires nécessaires : Deux bagues d'étanchéité MF-FDR.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | MF-FBWA 63 |
| Sens de l'air: | Insufflation |
| Débit d’air: | 30 m³/h conseillé |
| Matériau grille: | Acier inox |
| Boîtier matériau: | Tôle d'acier, galvanisée sendzimir |
| Poids: | 3,3 kg |
| Poids avec emballage: | 3,71 kg |
| Largeur nominale: | 63 mm |
| Largeur: | 330 mm |
| Hauteur: | 290 mm |
| Profondeur: | 130 mm |
| Largeur avec emballage: | 395 mm |
| Hauteur avec emballage: | 260 mm |
| Profondeur avec emballage: | 200 mm |
| Niveau sonore: | 26 dB(A) / À 50 m³/h |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799520573 |
| Référence: | 0152.0057 |

Fabricant : MAICO

MF-FBWA 63 Sortie plancher/mur