**Commande air ambiant RLS 45 O**

Caractéristiques

La commande d'air ambiant est nécessaire comme accessoire pour les kits de montage final PP 45 K, PP 45 O ou PPB 30 O.

Un fonctionnement simultané du kit de montage final PPB 30 K avec la commande d'air ambiant RLS 45 O n'est pas possible.

Une commande d'air ambiant RLS 45 O permet de commander simultanément jusqu'à 6 appareils PP 45 ou jusqu'à 3 appareils PPB 30 O.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | RLS 45 O |
| Tension de service: | 230 V |
| Câble d'alimentation secteur: | 3 x 1,5 mm² |
| Lieu de montage: | Mur |
| Mode de montage: | Montage encastré |
| Matériau: | Matière plastique |
| Couleur: | blanc pur, similaire RAL 9010 |
| Poids: | 0,11 kg |
| Poids avec emballage: | 0,33 kg |
| Largeur: | 80 mm |
| Hauteur: | 80 mm |
| Profondeur: | 49 mm |
| Largeur avec emballage: | 81 mm |
| Hauteur avec emballage: | 81 mm |
| Profondeur avec emballage: | 50 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799573593 |
| Référence: | 0157.0359 |

Fabricant : MAICO

RLS 45 O Commande air ambiant