**Diffuseur d'air en plastique, 4 orifices MF-V90**

Diffuseur d'air avec plusieurs raccords pour gaines flexibles MF-F.

En matériau insonorisant.

Avec ouverture de contrôle.

Ouverture de contrôle au choix sur le côté ou la partie inférieure du diffuseur.

Avec des trous prépercés pour le montage avec des tiges filetées.

Longue durée de vie et bonne résistance à l'environnement.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | MF-V90 |
| Sens de l'air: | Insufflation et évacuation d'air |
| Débit d’air: | 160 m³/h conseillé |
| Lieu de montage: | Plafond / Mur / Planchers |
| Matériau: | Plastique EPP |
| Indications de matière plastique: | Sans PVC |
| Poids: | 0,92 kg |
| Poids avec emballage: | 1,01 kg |
| Diamètre de raccordement: | 125 mm |
| Diamètre de raccordement gaine flexible: | 90 mm |
| Nombre de pièces de raccordement: | 4 |
| Largeur: | 435 mm |
| Hauteur: | 150 mm |
| Profondeur: | 270 mm |
| Largeur avec emballage: | 470 mm |
| Hauteur avec emballage: | 155 mm |
| Profondeur avec emballage: | 275 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799599685 |
| Référence: | 0059.0968 |

Fabricant : MAICO

MF-V90 Diffuseur d'air en plastique, 4 orifices