**Boîtiers de montage EK 62/22**

Boîtier pour montage dans les plafonds suspendus.

Pour combinaison avec les grilles intérieures LGA et LGZ.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | EK 62/22 |
| Montage: | Intérieur |
| Matériau: | Tôle d’acier, galvanisée |
| Poids: | 5,64 kg |
| Poids avec emballage: | 6,11 kg |
| Largeur: | 650 mm |
| Hauteur: | 247 mm |
| Profondeur: | 333 mm |
| Largeur avec emballage: | 665 mm |
| Hauteur avec emballage: | 320 mm |
| Profondeur avec emballage: | 350 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799490869 |
| Référence: | 0149.0086 |

Fabricant : MAICO

EK 62/22 Boîtiers de montage