**Ventilateur centrifuge pour mur extérieur AWV 20 EC**

Caractéristiques

Refoulement de débits d'air faibles à moyens en présence de résistances élevées.

Idéal pour les réhabilitations et l'installation ultérieure en raison du montage extérieur.

Taux de rendement optimal, faibles coûts d'entretien.

Turbines centrifuges en plastique à pales recourbées en arrière.

Pièce de raccordement côté aspiration pour montage aux gaines d'air.

Volet de fermeture intégré.

Matériau du boîtier : en tôle d'acier à revêtement pulvérulent.

Moteur

Moteur EC monté sur roulement à billes, convient pour un fonctionnement continu.

À vitesse variable.

Protection thermique contre les surcharges.

Type de protection IP X4.

Consignes de montage

Pour montage au mur extérieur.

Branchement électrique

Raccordement au bornier dans le boîtier.

Consignes de sécurité

Le ventilateur ne doit être mis en marche que si la protection de la turbine contre les contacts est garantie pour des ventilateurs à aspiration libre conformément à DIN EN ISO 13857.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | AWV 20 EC |
| Débit d'air: | 902 m³/h |
| Vitesse de rotation: | 3.395 1/min |
| Type de turbine: | centrifuge |
| Vitesse variable: |  ✔  |
| Réversibilité: |  -  |
| Type de tension: | Courant alternatif |
| Tension de service: | 230 V |
| Fréquence secteur: | 50 Hz / 60 Hz |
| Puissance nominale: | 170 W |
| IMax: | 1,5 A |
| Type de protection: | IP X4 |
| Classe de température: | F |
| Lieu de montage: | Mur extérieur |
| Position d'installation: | vertical / horizontal |
| Matériau: | Tôle d’acier, galvanisée |
| Boîtier matériau: | Tôle d’acier, poudrée |
| Couleur: | blanc |
| Poids: | 8,2 kg |
| Poids avec emballage: | 8,7 kg |
| Largeur nominale: | 200 mm |
| Largeur: | 360 mm |
| Hauteur: | 450 mm |
| Profondeur: | 155 mm |
| Largeur avec emballage: | 375 mm |
| Hauteur avec emballage: | 475 mm |
| Profondeur avec emballage: | 180 mm |
| Température des fluides à Imax: | -20 °C jusqu'au 60 °C |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | E |
| GTIN (EAN): | 4012799735779 |
| Référence: | 0073.0577 |

Fabricant : MAICO

AWV 20 EC Ventilateur centrifuge pour mur extérieur