**Silencieux pour gaine rectangulaire KSP 94/28**

Silencieux à coulisses pour équipements techniques de ventilation.

Avec pièges à son en panneaux de fibres minérales résistant à l'abrasion, avec liaison hermétique par agrafage, entourées de tôle d'acier galvanisé.

Avec brides de chaque côté pour montage dans les conduits de ventilation rectangulaires.

Incombustible selon DIN 4102.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | KSP 94/28 |
| Vitesse de flux max.: | 20 m/s |
| Lieu de montage: | Gaine rectangulaire |
| Boîtier matériau: | Tôle d’acier, galvanisée |
| Poids: | 53 kg |
| Poids avec emballage: | 53 kg |
| Dimension de la gaine rectangulaire: | 900 mm x 400 mm |
| Largeur: | 940 mm |
| Hauteur: | 440 mm |
| Profondeur: | 1.250 mm |
| Largeur avec emballage: | 940 mm |
| Hauteur avec emballage: | 440 mm |
| Profondeur avec emballage: | 1.250 mm |
| Affaiblissement d'insertion à 63 Hz: | 4 dB |
| Affaiblissement d'insertion à 125 Hz: | 16 dB |
| Affaiblissement d'insertion à 250 Hz: | 28 dB |
| Affaiblissement d'insertion à 500 Hz: | 28 dB |
| Affaiblissement d'insertion à 1 kHz: | 33 dB |
| Affaiblissement d'insertion à 2 kHz: | 27 dB |
| Affaiblissement d'insertion à 4 kHz: | 17 dB |
| Affaiblissement d'insertion à 8 kHz: | 13 dB |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799925057 |
| Référence: | 0092.0505 |

Fabricant : MAICO

KSP 94/28 Silencieux pour gaine rectangulaire