**Angle MF-WLF100/63/63**

MF-WLF100/90 : Élément de raccordement direct 90° de la section ronde (clapet d'air entrant ou sortant) NW 100 à la gaine flexible MF-F90.

MF-WLF125/90 : Élément de raccordement direct 90° de la section ronde (clapet d'air entrant ou sortant) NW 125 à la gaine flexible MF-F90.

MF-WLF100/63/63 : Élément de raccordement direct 90° à très faible hauteur de montage (70 mm) de la section ronde (clapet d'air entrant ou sortant) NW 100 à deux gaines flexibles MF-F63.

Pièces de raccordement de clapet à dimension manchon.

Les pièces de raccordement de la gaine flexible ont chacune deux pinces de fixation comprimables permettant une fixation rapide et bon marché des gaines flexibles.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | MF-WLF100/63/63 |
| Sens de l'air: | Insufflation et évacuation d'air |
| Lieu de montage: | Plafond / Mur / Planchers |
| Matériau: | Tôle d’acier, galvanisée |
| Poids: | 0,9 kg |
| Poids avec emballage: | 0,94 kg |
| Largeur nominale: | 100 mm / 63 mm / 63 mm |
| Largeur: | 240 mm |
| Hauteur: | 370 mm |
| Profondeur: | 300 mm |
| Largeur avec emballage: | 240 mm |
| Hauteur avec emballage: | 370 mm |
| Profondeur avec emballage: | 300 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799180715 |
| Référence: | 0018.0071 |

Fabricant : MAICO

MF-WLF100/63/63 Angle