**Filtre à air, rechange EW-F**

Filtre à air de remplacement pour échangeur thermique saumure-air EW-K 225.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | EW-F |
| Position d'installation: | vertical / horizontal |
| Matériau: | Synthétique |
| Poids: | 0,05 kg |
| Poids avec emballage: | 0,07 kg |
| Type de filtre: | Filtre à poussière |
| Classe de filtre: | ISO Coarse 85 % (G4) |
| Largeur: | 375 mm |
| Hauteur: | 268 mm |
| Profondeur: | 15 mm |
| Largeur avec emballage: | 376 mm |
| Hauteur avec emballage: | 270 mm |
| Profondeur avec emballage: | 30 mm |
| Température ambiante: | 50 °C |
| Unité de conditionnement: | 2 pièces |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799990710 |
| Référence: | 0093.1231 |

Fabricant : MAICO

EW-F Filtre à air, rechange