**Protection externe PPB 30 AE**

Protection externe en acier inoxydable (V4A) brossé.

La déviation d'air intégrée maintient l'air sortant à distance du mur extérieur. Ainsi, les décolorations et les dépôts de salissures sur la façade extérieure seront nettement réduits.

Est recommandé pour l'utilisation des appareils dans les zones exposées au vent.

Une protection externe est un accessoire nécessaire aux kits de montage final PPB 30 K et PPB 30 O.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | PPB 30 AE |
| Lieu de montage: | Mur extérieur |
| Position d'installation: | horizontal |
| Boîtier matériau: | Acier inoxydable, brossé |
| Couleur: | Acier inoxydable, brossé |
| Poids: | 1,6 kg |
| Poids avec emballage: | 1,8 kg |
| Largeur: | 253 mm |
| Hauteur: | 258 mm |
| Profondeur: | 67 mm |
| Largeur avec emballage: | 295 mm |
| Hauteur avec emballage: | 320 mm |
| Profondeur avec emballage: | 86 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799991762 |
| Référence: | 0093.1499 |

Fabricant : MAICO

PPB 30 AE Protection externe