**Pied de fixation FUM 15/18**

Pieds de fixation pour le montage des ventilateurs ERM aux murs, aux plafonds ou sur des consoles.

Possibilité de montage horizontal et vertical.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | FUM 15/18 |
| Lieu de montage: | Plafond / Mur |
| Matériau: | Tôle d’acier, galvanisée |
| Poids: | 0,2 kg |
| Poids avec emballage: | 0,23 kg |
| Convient pour une largeur nominale de: | 150 mm / 180 mm |
| Largeur: | 187 mm |
| Hauteur: | 130 mm |
| Profondeur: | 130 mm |
| Largeur avec emballage: | 187 mm |
| Hauteur avec emballage: | 130 mm |
| Profondeur avec emballage: | 130 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799360018 |
| Référence: | 0036.0001 |

Fabricant : MAICO

FUM 15/18 Pied de fixation