**Grille extérieure LZP-R 93**

Grille de protection contre les intempéries pour insufflation et évacuation d'air dans une version de qualité supérieure.

Avec élargissement de série de la section de gaine pour réduire les pertes de pression.

Avec lamelles fixes de protection anti-intempéries détournant la pluie.

Avec cadre pour le montage dans les murs maçonnés.

Cadre de flasque 20 mm et trous oblongs pour raccordement direct à la gaine rectangulaire.

Grille de protection selon DIN EN ISO 13857.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | LZP-R 93 |
| Sens de l'air: | Insufflation et évacuation d'air |
| Montage: | extérieur |
| Lieu de montage: | Mur / Gaine rectangulaire |
| Matériau: | Tôle d’acier, galvanisée |
| Poids: | 23,5 kg |
| Poids avec emballage: | 25 kg |
| Dimension de la gaine rectangulaire: | 900 mm x 300 mm |
| Section libre: | 2.187 cm² |
| Largeur: | 1.379 mm |
| Hauteur: | 375 mm |
| Profondeur: | 73 mm |
| Largeur avec emballage: | 1.460 mm |
| Hauteur avec emballage: | 400 mm |
| Profondeur avec emballage: | 290 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799513889 |
| Référence: | 0151.0388 |

Fabricant : MAICO

LZP-R 93 Grille extérieure