**Réducteur REM 18/10 Ex**

Réducteur pour le montage des ventilateurs pour gaine ronde dans les systèmes à gaine ronde.

REM ... : En matière plastique antichoc.

REM ... Ex : En matériau antistatique (métal) pour utilisation dans les zones à risque d'explosion.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | REM 18/10 Ex |
| Lieu de montage: | Gaine ronde |
| Matériau: | Métal |
| Poids: | 0,67 kg |
| Poids avec emballage: | 0,7 kg |
| Réduction à la largeur nominale: | 180 mm / 100 mm |
| Largeur: | 179 mm |
| Hauteur: | 179 mm |
| Profondeur: | 220 mm |
| Largeur avec emballage: | 179 mm |
| Hauteur avec emballage: | 179 mm |
| Profondeur avec emballage: | 220 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799553021 |
| Référence: | 0055.0302 |

Fabricant : MAICO

REM 18/10 Ex Réducteur