**Angle MF-W150 80/200**

Adaptateur à 90° de la section arrondie (soupape d'air entrant ou sortant) sur l'adaptateur enfichable MF-WE.

Pièces de raccordement avec dimension manchon.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | MF-W150 80/200 |
| Sens de l'air: | Insufflation et évacuation d'air |
| Lieu de montage: | Plafond / Planchers / Mur |
| Matériau: | Tôle d’acier, galvanisée |
| Poids: | 0,7 kg |
| Poids avec emballage: | 0,73 kg |
| Largeur nominale: | 150 mm |
| Largeur: | 275 mm |
| Hauteur: | 115 mm |
| Profondeur: | 200 mm |
| Largeur avec emballage: | 275 mm |
| Hauteur avec emballage: | 115 mm |
| Profondeur avec emballage: | 200 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799184966 |
| Référence: | 0018.0496 |

Fabricant : MAICO

MF-W150 80/200 Angle