**Filtre à air, rechange WRG 35-F7**

Filtre à air de rechange pour appareil de ventilation pour pièce individuelle WRG 35.

Remplacement aisé du filtre.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | WRG 35-F7 |
| Position d'installation: | vertical / horizontal |
| Poids: | 0,05 kg |
| Poids avec emballage: | 0,06 kg |
| Classe de filtre: | ISO ePM2,5 65 % (F7) |
| Largeur: | 175 mm |
| Hauteur: | 160 mm |
| Profondeur: | 20 mm |
| Largeur avec emballage: | 180 mm |
| Hauteur avec emballage: | 25 mm |
| Profondeur avec emballage: | 155 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799924531 |
| Référence: | 0192.0453 |

Fabricant : MAICO

WRG 35-F7 Filtre à air, rechange