**Filtre à air, rechange CB 300 F7**

Filtre à air de rechange pour CleanBox 300 / CleanBox 300 UV

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | CB 300 F7 |
| Lieu de montage: | dans l'appareil |
| Position d'installation: | vertical / horizontal |
| Matériau: | Matière plastique |
| Couleur: | blanc |
| Poids: | 0,4 kg |
| Poids avec emballage: | 0,56 kg |
| Type de filtre: | Filtre à pollen |
| Classe de filtre: | ISO ePM1 ≥ 50 % (F7) |
| Largeur: | 305 mm |
| Hauteur: | 50 mm |
| Profondeur: | 305 mm |
| Largeur avec emballage: | 340 mm |
| Hauteur avec emballage: | 63 mm |
| Profondeur avec emballage: | 335 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Adapté aux produits: | CleanBox 300, CleanBox 300 UV |
| Gamme: | L |
| GTIN (EAN): | 4012799925835 |
| Référence: | 0092.0583 |

Fabricant : MAICO

CB 300 F7 Filtre à air, rechange