**TR 0,8**

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | TR 0,8 |
| Charge maximale: | 0,8 A |
| Poids: | 5,7 |
| Poids avec emballage: | 5,64 kg |
| Largeur: | 171 mm |
| Hauteur: | 223 mm |
| Profondeur: | 174 mm |
| Largeur avec emballage: | 260 mm |
| Hauteur avec emballage: | 240 mm |
| Profondeur avec emballage: | 340 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799573807 |
| Référence: | 0157.0380 |

Fabricant : MAICO

TR 0,8