**Accessoire pour fenêtres à vitrage composite ZD 31**

Cadre d'encastrement pour monter des ventilateurs de fenêtre dans les fenêtres à vitrage composite.

Possibilité d'ouverture et de nettoyage des fenêtres doubles.

écart extérieur entre les vitres 20 mm à 40 mm.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | ZD 31 |
| Lieu de montage: | Fenêtre |
| Matériau: | Métal |
| Poids: | 0,4 kg |
| Poids avec emballage: | 0,7 kg |
| Convient pour une largeur nominale de: | 315 mm |
| Largeur: | 378 mm |
| Hauteur: | 378 mm |
| Profondeur: | 8 mm |
| Largeur avec emballage: | 390 mm |
| Hauteur avec emballage: | 390 mm |
| Profondeur avec emballage: | 60 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799939160 |
| Référence: | 0093.0916 |

Fabricant:

 MAICO

ZD 31 Accessoire pour fenêtres à vitrage composite