**Collier de fixation MF-S90**

Colliers de fixation pour le montage des gaines flexibles MF-F, surtout en cas de réhabilitation mais aussi dans constructions neuves.

Montage rapide, la suspension des conduits pouvant être effectuée sans outils.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | MF-S90 |
| Sens de l'air: | Insufflation et évacuation d'air |
| Lieu de montage: | Plafond / Mur / Planchers |
| Matériau: | Tôle d’acier, galvanisée |
| Poids: | 0,04 kg |
| Poids avec emballage: | 0,04 kg |
| Convient pour une largeur nominale de: | 90 mm |
| Largeur: | 115 mm |
| Hauteur: | 128 mm |
| Profondeur: | 25 mm |
| Largeur avec emballage: | 115 mm |
| Hauteur avec emballage: | 128 mm |
| Profondeur avec emballage: | 25 mm |
| Filetages: | M8 / M10 |
| Dimension de la clé: | SW 17 |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799184690 |
| Référence: | 0018.0469 |

Fabricant : MAICO

MF-S90 Collier de fixation