**Sortie par le mur/le plafond FFS-WA**

Sortie par le mur/le plafond pour air entrant et air sortant en plastique.

Possibilités de raccordement pour gaine d'aération flexible.

Volume de la fourniture :

1 sortie par le mur/le plafond

2 adaptateurs individuels pour fixations de gaines rondes (FFS-RA)

1 obturateur (FFS-D)

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | FFS-WA |
| Sens de l'air: | Air sortant / Air entrant |
| Débit d'air max.: | 45 m³/h |
| Débit d’air: | 15 m³/h / 30 m³/h / 45 m³/h à 2,4 Pa / 9,8 Pa / 22 Pa (y compris grille murale / de plafond et filtre) |
| Matériau: | Matière plastique |
| Poids: | 0,41 kg |
| Poids avec emballage: | 0,42 kg |
| Largeur nominale: | 100 mm |
| Diamètre: | 100 mm |
| Largeur: | 206 mm |
| Hauteur: | 319 mm |
| Profondeur: | 143 mm |
| Largeur avec emballage: | 160 mm |
| Hauteur avec emballage: | 330 mm |
| Profondeur avec emballage: | 190 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799558750 |
| Référence: | 0055.0875 |

Fabricant : MAICO

FFS-WA Sortie par le mur/le plafond