**Aérateur pour petites pièces ECA 100 KI**

Version avec commande par intervalles

avec fermeture intérieure à actionnement électrique.

La commande par intervalles assure l'aération des locaux occupés de manière irrégulière.

Intervalle de temps réglable de 1 à 15 heures environ.

Durée de fonctionnement par intervalles de 10 minutes environ.

En cas de commande manuelle (par exemple par interrupteur d'éclairage), il existe une temporisation de démarrage de 50 secondes et une durée de fonctionnement par temporisation de 10 minutes environ.

Vitesse non variable.

Caractéristiques

Débit d'air important malgré des dimension compactes.

Combinaison d'un débit d'air important et d'une pression élevée.

Protection thermique contre les surcharges.

Boîtier en plastique antichoc.

Classe de protection II.

Avec sigle VDE-GS.

Avec joints de protection contre la pénétration de condensats lors d'une installation au plafond.

Commande de vitesse en option pour les ventilateurs ECA en version standard.

Moteur

Robuste moteur avec roulement à billes, sans entretien.

Convient à un régime permanent.

Consignes pour le montage

Démontage rapide et simple du capot.

Fixation rapide du ventilateur dans la gaine par 2 griffes.

Branchement électrique

Branchement électrique au choix, apparent ou encastré.

Consignes de sécurité

ECA 100 utilisable dans la zone de protection 1 selon DIN VDE 0100-701.

Détails voir conseils de planification.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | ECA 100 KI |
| Modèle: | Commande par intervalles |
| Débit d'air: | 95 m³/h |
| Vitesse de rotation: | 2.650 1/min |
| Vitesse variable: | - |
| Type de tension: | Courant alternatif |
| Tension de service: | 230 V |
| Fréquence secteur: | 50 Hz / 60 Hz |
| Consommation: | 13 W |
| IMax: | 0,1 A |
| Type de protection: | IP 34 |
| Câble d'alimentation secteur: | 5 x 1,5 mm² |
| Lieu de montage: | Mur |
| Mode de montage: | Montage apparent |
| Position d'installation: | au choix |
| Matériau: | Matière plastique |
| Couleur: | blanc trafic, similaire RAL 9016 |
| Poids: | 0,66 |
| Poids avec emballage: | 0,75 kg |
| Type de volet: | électrique |
| Largeur nominale: | 100 mm |
| Largeur avec emballage: | 153 mm |
| Hauteur avec emballage: | 120 mm |
| Profondeur avec emballage: | 153 mm |
| Niveau de puissance acoustique: | 31 dB(A) Distance 3 m, conditions de champ libre |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799840398 |
| Référence: | 0084.0039 |

Fabricant : MAICO

ECA 100 KI Aérateur pour petites pièces