**Cadre de montage MRI 40-45**

Cadre de montage pour la fixation des tourelles d'extraction.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | MRI 40-45 |
| Matériau: | Tôle d’acier |
| Couleur: | argent |
| Poids: | 3,2 kg |
| Poids avec emballage: | 3,2 kg |
| Largeur nominale en mm: | 400-450 |
| Largeur: | 630 mm |
| Hauteur: | 30 mm |
| Profondeur: | 600 mm |
| Largeur avec emballage: | 630 mm |
| Hauteur avec emballage: | 30 mm |
| Profondeur avec emballage: | 600 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799730415 |
| Référence: | 0073.0041 |

Fabricant : MAICO

MRI 40-45 Cadre de montage