**Volet de fermeture de gaine rectangulaire RKP 31**

Avec lamelles à sens opposé, réglables ensemble à l'aide d'une clé carrée

Avec cadre à section en U et perçages dans les brides de chaque côté.

Avec indication de position ouvert/fermé.

Combinaison nécessaire avec un servomoteur supplémentaire MS 8 ou MS 8 P (servomoteur non fourni).

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | RKP 31 |
| Sens de l'air: | Insufflation et évacuation d'air |
| Lieu de montage: | Gaine rectangulaire |
| Position d'installation: | vertical / horizontal |
| Matériau: | Tôle d’acier, galvanisée |
| Poids: | 6,56 kg |
| Poids avec emballage: | 6,86 kg |
| Type de volet: | électrique |
| Dimension de la gaine rectangulaire: | 600 mm x 350 mm |
| Largeur: | 640 mm |
| Hauteur: | 390 mm |
| Profondeur: | 120 mm |
| Largeur avec emballage: | 740 mm |
| Hauteur avec emballage: | 390 mm |
| Profondeur avec emballage: | 130 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799512387 |
| Référence: | 0151.0238 |

Fabricant : MAICO

RKP 31 Volet de fermeture de gaine rectangulaire