**Équerre d’élément d’embrasure PP 45 LEW90**

Équerre de 90° d'élément d'embrasure comme accessoire pour élément d'embrasure PP 45 LE.

L'équerre sert à dévier la position de montage du canal d'embrasure de 90°. Cela permet le positionnement de l'avant-trou au-dessus du niveau de la fenêtre.

L'équerre contribue aussi à l'amélioration des valeurs de différence de niveau sonore normalisé. L'utilisation de l'élément d'embrasure permet d'augmenter la valeur de différence de niveau sonore normalisé de 3-9 dB.

La valeur de différence de niveau sonore normalisé peut être augmentée au total de 9-13 dB, à l'aide du coude de déviation supplémentaire PP45 LEW90.

Classe de protection contre les incendies B1.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | PP 45 LEW90 |
| Lieu de montage: | Mur extérieur |
| Matériau: | Plastique EPP |
| Boîtier matériau: | Plastique EPP |
| Couleur: | noir |
| Poids: | 0,65 kg |
| Poids avec emballage: | 0,66 kg |
| Protection incendie: | Classe de protection contre les incendies B1 |
| Largeur: | 445 mm |
| Hauteur: | 445 mm |
| Profondeur: | 100 mm |
| Largeur avec emballage: | 446 mm |
| Hauteur avec emballage: | 446 mm |
| Profondeur avec emballage: | 101 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992301 |
| Référence: | 0093.1558 |

Fabricant : MAICO

PP 45 LEW90 Équerre d’élément d’embrasure