**Grille de protection de soufflage SGAI ES 10**

Grille de protection rectangulaire.

Convient à la série GRM ES, GRM ES Ex.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | SGAI ES 10 |
| Matériau: | Acier inox |
| Couleur: | argent |
| Poids: | 0,06 kg |
| Poids avec emballage: | 0,06 kg |
| Convient pour une largeur nominale de: | 100 mm |
| Largeur: | 125 mm |
| Hauteur: | 115 mm |
| Profondeur: | 2 mm |
| Largeur avec emballage: | 125 mm |
| Hauteur avec emballage: | 115 mm |
| Profondeur avec emballage: | 2 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799733256 |
| Référence: | 0073.0325 |

Fabricant : MAICO

SGAI ES 10 Grille de protection de soufflage