**Distributeur d'air FFS-V4**

Diffuseur d'air en plastique à 4 possibilités de raccordement pour la gaine plate ovale flexible et un raccordement principal de la gaine ronde de ventilation (DN 125).

Y compris couvercle de visite amovible avec possibilités de réglage.

Les matériaux utilisés sont inodores.

Volume de la fourniture :

3 éléments de réglage du débit d'air

1 obturateur noir

4 joints toriques (joints de clapet)

1 élément horizontal de transition du diffuseur d'air DN 125 (FFS-VTHÜ)

1 élément vertical de transition du diffuseur d'air DN 125 (FFS-VTVÜ)

2 rallonges de diffuseur d'air individuelles (FFS-V)

3 bagues d'étanchéité pour les rallonges de diffuseur d'air

4 adaptateurs individuels pour fixations de gaines rondes (FFS-RA)

1 auxiliaire de montage EPS (polystyrène)

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | FFS-V4 |
| Débit d'air max.: | 160 m³/h |
| Poids: | 2,06 kg |
| Poids avec emballage: | 2,25 kg |
| Largeur: | 675 mm |
| Hauteur: | 186 mm |
| Profondeur: | 545 mm |
| Largeur avec emballage: | 550 mm |
| Hauteur avec emballage: | 240 mm |
| Profondeur avec emballage: | 360 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799558712 |
| Référence: | 0055.0871 |

Fabricant : MAICO

FFS-V4 Distributeur d'air