**Supports de montage UPM 60/100**

Support de montage du boîtier encastré ER-GH, ER-GH-VWR et ER-UP.. aux murs, aux plafonds ou dans des gaines.

Avec trous oblongs permettant le positionnement précis du boîtier du ventilateur.

Unité de conditionnement :

2 cornières en L

4 vis de montage.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | UPM 60/100 |
| Matériau: | Tôle d’acier, galvanisée |
| Poids: | 0,46 kg |
| Poids avec emballage: | 0,5 kg |
| Largeur: | 40 mm |
| Hauteur: | 350 mm |
| Profondeur: | 50 mm |
| Largeur avec emballage: | 40 mm |
| Hauteur avec emballage: | 350 mm |
| Profondeur avec emballage: | 50 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799180104 |
| Référence: | 0018.0010 |

Fabricant : MAICO

UPM 60/100 Supports de montage