**Potentiomètre ST EC 3**

Potentiomètres de commande des ventilateurs EC.

Tension de sortie réglable en continu entre 0 et 10 V par bouton rotatif sur ST EC 10 et ST EC 230.

ST EC 3 permet la régulation de la tension de sortie sur 3 niveaux :

Niveau 1 = réglable entre 3 et 7 V

Niveau 2 = réglable entre 5 et 9 V

Niveau 3 = 10 V

Le potentiomètre peut aussi bien être encastré sans boîtier (IP 44) ou monté en surface avec boîtier (IP 54).

Sur le ST EC 010, le contact de commande supplémentaire permet p. ex. le raccordement d'une autorisation du régulateur.

ST EC 230 pour le raccordement à une alimentation en tension de 230 V.

ST EC 010 pour le raccordement à une alimentation en tension de 10 V.

ST EC 3 pour le raccordement à une alimentation en tension de 10 à 15 V.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | ST EC 3 |
| Type de tension: | Courant continu |
| Tension de service: | 10 V - 15 V |
| Signal de sortie: | 0 V - 10 V |
| Type de protection: | IP 54 |
| Mode de montage: | Montage apparent / Montage encastré |
| Boîtier matériau: | Matière plastique |
| Couleur: | blanc pur, similaire RAL 9010 |
| Poids: | 0,14 kg |
| Poids avec emballage: | 0,16 kg |
| Largeur: | 82 mm |
| Hauteur: | 82 mm |
| Profondeur: | 65 mm |
| Largeur avec emballage: | 95 mm |
| Hauteur avec emballage: | 85 mm |
| Profondeur avec emballage: | 70 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | E |
| GTIN (EAN): | 4012799571117 |
| Référence: | 0157.0111 |

Fabricant : MAICO

ST EC 3 Potentiomètre