**Filtre à air, rechange ECR 12-20 F7**

Filtre à air de rechange pour boîte compacte ECR.

Remplacement de filtre possible sans outils.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | ECR 12-20 F7 |
| Position d'installation: | vertical / horizontal |
| Poids: | 0,31 kg |
| Poids avec emballage: | 0,35 kg |
| Classe de filtre: | ISO ePM1 80 % (F7) |
| Largeur: | 330 mm |
| Hauteur: | 275 mm |
| Profondeur: | 45 mm |
| Largeur avec emballage: | 331 mm |
| Hauteur avec emballage: | 276 mm |
| Profondeur avec emballage: | 46 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799938958 |
| Référence: | 0093.0895 |

Fabricant : MAICO

ECR 12-20 F7 Filtre à air, rechange