**Élément de puissance PP 45 LT**

Élément de puissance pour étendre le système PushPull à plus de 6 appareils.

Chaque élément de puissance permet de raccorder 6 appareils supplémentaires.

Est branché à la commande d'air ambiant RLS 45 K ou RLS 45 O via l'interface RS485.

Les ordres de la commande d'air ambiant RLS 45 K ou RLS 45 O sont transmis aux appareils raccordés par le PP 45 LT.

Trois éléments de puissance au maximum peuvent être branchés sur une commande d'air ambiant.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | PP 45 LT |
| Tension de service: | 230 V |
| Câble d'alimentation secteur: | 2 x 1,5 mm² |
| Lieu de montage: | Mur |
| Mode de montage: | Montage encastré |
| Matériau: | Matière plastique |
| Couleur: | blanc pur, similaire RAL 9010 |
| Poids: | 0,11 kg |
| Poids avec emballage: | 0,22 kg |
| Largeur: | 80 mm |
| Hauteur: | 80 mm |
| Profondeur: | 49 mm |
| Largeur avec emballage: | 230 mm |
| Hauteur avec emballage: | 170 mm |
| Profondeur avec emballage: | 60 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799573616 |
| Référence: | 0157.0361 |

Fabricant : MAICO

PP 45 LT Élément de puissance