**Gaine murale WW90**

Accessoire pour le montage sans kit de montage en gros-œuvre pour l'appareil de ventilation décentralisé WS 75.

Installation dans le mur extérieur avec une épaisseur de mur jusqu'à 500 mm.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | WW90 |
| Débit d'air: | 20 m³/h / 70 m³/h |
| Lieu de montage: | Mur extérieur |
| Couleur: | noir (similaire à RAL 9005 noir profond) |
| Poids: | 0,45 kg |
| Poids avec emballage: | 0,46 kg |
| Diamètre de raccordement: | 90 mm |
| Largeur: | 125 mm |
| Hauteur: | 125 mm |
| Profondeur: | 500 mm |
| Largeur avec emballage: | 270 mm |
| Hauteur avec emballage: | 135 mm |
| Profondeur avec emballage: | 510 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 kit (2 unités) |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799956648 |
| Référence: | 0095.0664 |

Fabricant : MAICO

WW90 Gaine murale